
Комфортное ТВ

Настройка Сетевого IPTV, провайдер Ростелеком




1. Заходим на сайт - <http://samnastroyu.ru/rostelecom/znacheniya-dlya-vpi-vci.php>


и узнаем согласно вашему региону VPI and VCI: в моем случае это 8/35, 8/36, 8/38




1. В браузере в адресной строке набираем 192.168.1.1 имя и пароль по дефолту ‘admin’
2. В дополнительных настройках добавляем эти параметры




1. Далее в WAN сервис добавляем их как Bridging (каждую если их несколько как у меня)



в итоге:




1. В LAN включаем IGMP Snooping




На этом настройка модема-роутера закончена…


1. Скачиваем от сюда <http://tvext.ru/ctv.zip> CtvProxy версия не ниже 2.0
2. Распаковываем архив ну допустим на диск ‘c:\’ в итоге у вас должно получится типа вот этого:




Можно также добавить файл CtvProxy в автозагрузку Пуск-> Все программы -> Автозагрузка ПКМ Открыть в отрывшемся окне ПКМ создать -> Ярлык и указать путь к файлу.




1. Запускаем CtvProxy и узнаем свой локальный IP




1. Авторизуемся на сайте <http://tvext.ru> и в общих настройках прописываем ваш IP адрес и жмем сохранить настройки




1. Берем playlist вашего провайдера и подгружаем его на сайте <http://tvext.ru>





1. Включаем ТВ переходим в SMART, запускаем Комфортное ТВ переходим в Сетевое IPTV выбираем нужный канал нажимаем ОК и наслаждаемся просмотром.

Вот и все…